**ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

На сцене должны быть:

1) Ударная установка, включающая: стойки под тарелки 3шт., бас-бочку 1шт., напольный том 1шт., стойка под малый барабан 1шт., стойка под хай-хэт 1шт., стул барабанщика с регулируемой высотой (исправный, крепкий), коврик под ударной установкой;

2) Сценические мониторы 2 шт. минимум;

3) Микрофоны вокальные 2 шт., со стойками типа журавль;

4) Гитарный комбоусилитель не менее 50 Вт, 2шт, подзвученные инструментальными микрофонами;

5) Басовый комбоусилитель не менее 80Вт 1 шт.;

6) Стойка под клавишные одноярусная раскладная 1 шт.;

7) Ди-бокс 2 шт.;

8) Свободные розетки 220В (3 цоколя) около ударных 1 шт., розетка 220В (3 цоколя) около мониторов впереди сцены;

9) Сценическое освещение;

10) Стойки под гитары 3 шт.;

11) Звуком до (саундчек) и во время концерта должен управлять ответственный человек "звукорежиссер", в условиях фестиваля так же должен быть помощник на сцене для координирования и быстрого подключения на сцене;

12) Все оборудование должно быть заведомо исправным.

 +7 906 407 85 01 - Алексей

 +7 917 724 66 06 - Сергей